# 面向英特尔® 以太网设备的远程直接内存访问 (RDMA)

远程直接内存访问（RDMA）允许网络设备与另一台系统的应用程序内存之间直接传送数据，并在某些网络环境中增加吞吐量和降低延迟。

- 英特尔® 以太网 800 系列设备支持 iWARP 和 RoCEv2。
- 英特尔® 以太网 X722 系列设备仅支持 iWARP。

主要的区别是 iWARP 通过 TCP 执行 RDMA，而 RoCEv2 则使用 UDP。

在配备 RDMA 功能的设备上，以下操作系统上支持 RDMA：

- Linux*
- FreeBSD*
- VMware* ESXi*
- Microsoft* Windows Server*

为了避免因丢弃的数据包导致的性能下降，在所有网络接口和交换机上启用链路级流量控制或优先级流量控制。

| 注意： 在运行 Microsoft Windows Server 操作系统的系统上，启用 *QoS/优先级流量控制将禁用链路级别流量控制。 基于英特尔® 以太网 800 系列的设备以超过 4 个端口的多端口模式操作时不支持 RDMA。 在 Linux 系统上，RDMA 和链接聚合（LAG，也称为绑定）在大多数设备上不兼容。如果启用了 RDMA，结合将不工作。 在英特尔以太网 810 系列设备上，如果以下情况全部符合，则兼容 RDMA 和 LAG： RDMA 技术设置为 RoCEv2。 LAG 配置为主动备份。 绑定是在同一设备的两个端口之间进行的。 在设备绑定之前，两个端口的 QOS 配置匹配。

## Linux 或 FreeBSD 上的 RDMA

对于支持 Linux 或 FreeBSD 上 RDMA 的英特尔以太网设备，请使用下表中显示的驱动程序。

设备 | Linux | FreeBSD | 支持的协议
--- | --- | --- | ---
基础驱动程序 | RDMA 驱动程序 | 基础驱动程序 | RDMA 驱动程序
英特尔® 以太网 800 系列 | ice | irdma | ice | irdma | RoCEv2, iWARP
英特尔® 以太网 X722 系列 | i40e | irdma | ixl | iw_ixl | iWARP

##### 基本安装说明

对于较高级别，安装和配置 Linux 或 FreeBSD 上的 RDMA 包含以下步骤：请参阅相应 RDMA 驱动程序压缩包内的自述文件，了解完整详细信息。

1. 安装基础驱动程序。
2. 安装 RDMA 驱动程序。
3. 安装并修补任何用户模式的 RDMA 库。具体步骤因操作系统而异；请参阅 RDMA 驱动程序自述文件了解详细信息。
4. 在设备上启用流量控制。请参阅基础驱动程序自述文件，以了解详细信息和受支持模式。
5. 如果要使用 RoCE，请在设备上启用流量控制（PFC 或 LFC）和系统所连接的端点。请参阅交换机文档和《针对 RDMA 用例的英特尔® 以太网 800 系列 Linux 流量控制配置指南》（面向 Linux），以了解详细信息。

### 面向 Linux 中虚拟环境的 RDMA

基于英特尔以太网 800 系列的设备，在受支持的 Windows 或 Linux 主机上支持 Linux VF 下的 RDMA。有关如何在 Linux VF 中加载和配置 RDMA 的更多信息，请参阅 Linux RDMA 驱动程序压缩包中的自述文件。

## Microsoft Windows 上的 RDMA

### 适用于网络直接 (ND) 用户模式应用程序的 RDMA

网络直接 (ND) 允许用户模式应用程序使用 RDMA 功能。

| 注：用户模式应用程序可能具有诸如 Microsoft HPC 包或英特尔 MPI 库之类的先决条件，请参阅应用程序文档以了解详细信息。

#### RDMA 用户模式安装

英特尔® 以太网用户模式 RDMA 提供程序受 Microsoft Windows Server 2012 R2 及更高版本的支持。

按照以下步骤安装用户模式网络直接功能。

1. 从安装介质运行 Autorun.exe 以启动安装程序，然后选择”安装驱动程序和软件”，并接受许可协议。
2. 在安装选项屏幕上，选择“英特尔® 以太网用户模式 RDMA 提供程序”。
3. 在 RDMA 配置选项屏幕上，选择“启用跨 IP 子网的 RDMA 路由”（如果需要）。请注意，在基础驱动程序安装过程中，即使未选择用户模式 RDMA，此选项仍会显示，因为此选项也适用于网络直接内核功能。
4. 如果 Windows 防火墙已安装，并处于活动状态，则选择“在 Windows 防火墙中创建一条英特尔® 以太网 RDMA 端口映射服务规则”，并选择要对其应用该规则的网络。

   | 注：如果 Windows 防火墙被禁用，或者您使用的是第三方防火墙，您将需要手动添加此规则。

5. 继续安装驱动程序和软件。

### RDMA 网络直接内核 (NDK)

RDMA 网络直接内核（NDK）功能包含在英特尔基础网络驱动程序中，并不需要安装额外的功能。

#### 跨 IP 子网的 RDMA 路由

如果您想跨子网允许 NDK 的 RDMA 功能，您需要在基础驱动程序安装过程中在 RDMA 配置选项屏幕上选择“启用跨 IP 子网的 RDMA 路由”。

### 在 Microsoft Windows Server 操作系统上启用优先级流量控制 (PFC)

为避免因丢弃数据包导致的性能下降，请在所有网络接口和交换机上启用优先级流量控制 (PFC) 或链路级流量控制。

| 注意：在运行 Microsoft Windows Server 操作系统的系统上，启用“QoS/优先级流量控制”将禁用链路级流量控制。

使用以下 PowerShell* 命令在 Microsoft Windows Server 上启用 PFC：

`Install-WindowsFeature -Name Data-Center-Bridging -IncludeManagementTools
New-NetQoSPolicy "SMB" -NetDirectPortMatchCondition 445 -PriorityValue8021Action 3
Enable-NetQosFlowControl -Priority 3
Disable-NetQosFlowControl -Priority 0,1,2,4,5,6,7
New-NetQosTrafficClass -Name "SMB" -Priority 3 -BandwidthPercentage 60 -Algorithm ETS
Set-NetQosDcbxSetting -Willing $FALSE
Enable-NetAdapterQos -Name "Slot1 4 2 Port 1"`

### 使用 Microsoft PowerShell 验证 RDMA 操作

您可以使用以下 Microsoft PowerShell 命令检查 RDMA 是否已在网络接口中启用：

`Get-NetAdapterRDMA`

使用以下的 PowerShell 命令检查网络接口是否与 RDMA 兼容，以及多通道是否已启用：

`et-SmbClientNetworkInterface`

使用以下命令 PowerShell 命令检查网络直接是否已在操作系统中启用：

`Get-NetOffloadGlobalSetting | 选择 NetworkDirect`

使用 netstat 以确保每个具备 RDMA 功能的网络接口在端口 445 上有一个侦听器。（支持 RDMA 的 Windows 客户端操作系统可能不标明侦听器）。例如：

`netstat.exe -xan | ? {$_ -match "445"}`

### 面向 Windows 虚拟环境的 RDMA

要在连接到 VMSwitch 的虚拟适配器上启用 RDMA 功能，必须：

- 在每个端口上启用 SR-IOV（单根 I/O 虚拟化）和 VMQ（虚拟机队列）高级属性。
- 设置随 RDMA 功能启用的 VF 数。您最多可以随 RDMA 功能启用 32 个 VF。

在某些情况下，可能会默认为禁用这些设置。您可以在英特尔 PROSet ACU 的“适配器设置”面板中、适配器属性对话框的“高级”选项卡中，或使用以下 PowerShell 命令来手动设置这些选项：

`Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name <nic_name> -RegistryKeyword *SRIOV -RegistryValue 1`

`Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name <nic_name> -RegistryKeyword *VMQ -RegistryValue 1`

`Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name <nic_name> -RegistryKeyword RdmaMaxVfsEnabled -RegistryValue <1-32>`

### 配置 RDMA 来宾支持（NDK 模式 3）

NDK 模式 3 允许内核模式 Windows 组件在 Hyper-V 来宾分区中使用 RDMA 功能。要在英特尔以太网设备上启用 NDK 模式 3，请执行以下操作：

1. 在系统的 BIOS 或 UEFI 中启用 SR-IOV。
2. 在设备上启用 SR-IOV 高级设置。
3. 要在与设备绑定的 VMSwitch 上启用 SR-IOV，对同一个设备上的所有物理功能执行以下操作：
   `New-VMSwitch -Name <switch_name> -NetAdapterName <device_name>`
   `-EnableIov $true`
4. 通过设置“RdmaMaxVfsEnabled”高级设置来配置设备上的 RDMA 虚函数 (VF) 的数目。所有物理函数都必须设置为相同的值。该值是在整个设备中同一时间内具有 RDMA 能力的 VF 的最大数目。启用更多的 VF 将限制来自物理函数 (PF) 和其他 VF 的 RDMA 资源。
   `Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name <device_name> -RegistryKeyword RdmaMaxVfsEnabled -RegistryValue <Value: 0 - 32>`
5. 禁用主机上的所有 PF 适配器并重新予以启用。对于更改注册表关键字 “RdmaMaxVfsEnabled”，或者创建或销毁 VMSwitch，这是必需的。
   `Get-NetAdapterRdma | Disable-NetAdapter`
   `Get-NetAdapterRdma | Enable-NetAdapter`
6. 为需要 RDMA VF 支持的 VM 创建 VM 网络适器。
   `Add-VMNetworkAdapter -VMName <vm_name> -VMNetworkAdapterName <device_name> -SwitchName <switch_name>`
7. 如果计划在来宾分区上使用 Microsoft Windows 10 Creators Update (RS2) 或更高版本，则在主机上输入以下命令来设置 VM 网络适配器上的 RDMA 重量：
   `Set-VMNetworkAdapterRdma -VMName <vm_name> -VMNetworkAdapterName <device_name> -RdmaWeight 100`
8. 在 VM 网络适配器上设置 SR-IOV 权重（注：在将 RdmaWeight 设置为 0 之前，必须先将 SR-IOV 权重设置为 0）：
   `Set-VMNetworkAdapter -VMName <vm_name> -VMNetworkAdapterName <device_name> -IovWeight 100`
9. 在 VM 中使用 PROSET 安装程序安装 VF 网络适配器。
10. 使用 VM 中的 PowerShell 在 VF 驱动程序和 Hyper-V 网络适配器上启用 RDMA：
    `Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name <device_name> -RegistryKeyword RdmaVfEnabled -RegistryValue 1`
    `Get-NetAdapterRdma | Enable-NetAdapterRdma`

### 适用于 NDK 的 RDMA 功能，如 SMB 直接（服务器消息块）等

NDK 允许 Windows 组件（如 SMB 直接存储）使用 RDMA 功能。

#### 测试 NDK：带 DiskSPD 的 Microsoft Windows SMB Direct

本节概述了我们推荐的在 Microsoft Windows 操作系统上测试适用于英特尔以太网功能和性能的 RDMA 的方法。

注：由于 SMB 直接是存储工作负载，因此基准测试的性能可能仅限于存储设备的速度，而不是被测试的网络接口。英特尔建议尽可能使用最快的存储，以对所测试的网络设备的真实功能进行测试。

测试说明：

1. 设置并连接至少两台运行受支持的 Microsoft Windows Server 操作系统的服务器，且每台服务器至少有一个具备 RDMA 功能的英特尔® 以太网设备。
2. 在指定为 SMB 服务器的系统上设置一个 SMB 共享。注：基准测试的性能可能仅限于存储设备的速度，而不是被测试的网络接口。存储的设置不在本文的范围之内。您可以使用以下的 PowerShell 命令：
   `New-SmbShare -Name <SMBsharename> -Path <SMBsharefilepath> -FullAccess <domainname>\Administrator,Everyone`
   例如：
   `New-SmbShare -Name RAMDISKShare -Path R:\RAMDISK -FullAccess group\Administrator,Everyone`
3. 从此处下载并安装 Diskspd Microsoft 实用程序：https://gallery.technet.microsoft.com/DiskSpd-a-robust-storage-6cd2f223
4. 使用 CMD 或 Powershell，cd 到 DiskSpd 文件夹并运行测试。（参考 Diskspd 文档以了解关于参数的更多信息）
   例如：将块大小设置为 4K，运行测试 60 秒钟，禁用所有硬件和软件缓存，测量和显示延迟统计数据，每目标利用 16 个重叠 IO 和 16 个线程，随机 0% 写入和 100% 读取，并创建一个 10GB 测试文件“\\<SMBserverTestIP>\<SMBsharename>\test.dat”：
   `.\diskspd.exe -b4K -d60 -h -L -o16 -t16 -r -w0 -c10G \\<SMBserverTestIP>\<SMBsharename>\test.dat`
5. 确认 RDMA 通信正在使用“RDMA 活动”和“SMB 直接连接”之类的性能计数器。参考 Microsoft 文档以了解更多细节。

## 客户支持

- 英特尔的网络支持主网站：http://support.intel.com
- 网络产品信息：http://www.intel.com/network

## 法律声明 / 免责声明

版权所有 (C) 2019 - 2022，英特尔公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是英特尔的版权材料，您对这些材料的使用受到为您提供这些材料所基于的明确许可证（“许可证”）的控制。除非许可证另有规定，否则未经英特尔事先书面许可，不得使用、修改、复制、发布、分发、披露或传播本软件或相关文档。

本软件和相关文档按原样提供，没有任何明示或暗示的保证，许可证中明确声明的保证除外。

英特尔技术可能需要支持的硬件、软件或服务激活。

没有任何产品或组件是绝对安全的。

成本和结果可能会有所不同。

英特尔、英特尔标志和其他英特尔标识是英特尔公司或其子公司的商标。

*文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。